|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Device** | **Interface** | **Address** | **Subnet Mask** | **Default Gateway** |
| RTA | G0/0 | 10.10.10.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| *RTA* | G0/1 | 10.10.20.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| SW1 | VLAN1 | 10.10.10.2 | 255.255.255.0 | *10.10.10.1* |
| SW2 | VLAN1 | 10.10.20.2 | 255.255.255.0 | *10.10.20.1* |
| PC-1 | NIC | *10.10.10.3* | 255.255.255.0 | *10.10.10.1* |
| PC-2 | NIC | *10.10.20.3* | 255.255.255.0 | *10.10.20.1* |

A black screen with white text

AI-generated content may be incorrect.